# Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| **Produkt** |  |
| Modell: | TP-DH2 |
| Seriennummer: | 133 |
| **Abmaße** |  |
| Höhe: | 45 cm |
| Standfuß-Durchmesser: | 30 cm |
| Rotordurchmesser: | 40 cm |
| Gewicht: | 2.6 kg |
| **Leistung** |  |
| Nennspannung: | 230 Volt |
| Leistungsaufnahme: | 59 Watt |
| Volumenstrom: | 500-3400 m³ pro Stunde |
| **Funktionen** |  |
| Geschwindigkeits-steuerung: | Stufenlos |
| Schwenkfunktion: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Nein |
| Heizfunktion: | Ja |
| Heizsteuerung: | 2 Stufen |
| Neigungswinkel: | -15° / +35° |
| **Sicherheit** |  |
| Schutzklasse: | II |