# Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| **Produkt** |  |
| Modell: | X3-H1 |
| Seriennummer: | 212 |
| **Abmaße** |  |
| Höhe: | 100-160 cm |
| Standfuß-Durchmesser: | 70 cm |
| Rotordurchmesser: | 60 cm |
| Gewicht: | 4.8 kg |
| **Leistung** |  |
| Nennspannung: | 230 Volt |
| Leistungsaufnahme: | 58 Watt |
| Volumenstrom: | 900-4200 m³ pro Stunde |
| **Funktionen** |  |
| Geschwindigkeits-steuerung: | 3 Stufen |
| Schwenkfunktion: | Ja |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Heizfunktion: | Ja |
| Heizsteuerung: | 1 Stufe |
| Neigungswinkel: | -15° / +35° |
| **Sicherheit** |  |
| Schutzklasse: | II |